# 350601021

Type nr:

350-601021

Namn:

Närvarosensor, 360°, 230 V, 12 m, slav, för infälld montering

Beskrivning:

Den här platta och diskreta närvarosensorn är en slavsensor som utökar en 230 V mastersensors detekteringsområde. SnapFit-monteringsfästet (patentsökt) garanterar en enkel och stabil montering i alla typer av undertak med eller utan löstagbara plattor Sensorns inställningar kan ändras med Nikos Sensor Tool-app och dubbelriktad Bluetooth®-kommunikation mellan en smartphone eller en läsplatta och sensorn.

Specifikationsbeskrivning:

Närvarosensor, 360°, 230 V, 12 m, slav, för infälld montering.

• Platt och diskret design

• SnapFit-monteringsfäste (patentsökt) för enkel och stabil montering i alla typer av undertak med eller utan löstagbara plattor

• Snabb kabelmontering med lätt åtkomliga skruvfria instickskontakter

• Skruvfri dragavlastning och skruvfri montering av kabelhölje

• Användarvänlig app för inställningar (iOS/Android)

• Dubbelriktad Bluetooth-kommunikation gör det enkelt att ändra inställningarna och ger realtidsinformation i appen

• Förkonfigurerad funktion: justerbar PIR-känslighet (4 nivåer), händelselogg håller reda på de senaste ändringarna

• Sensorteknik: PIR

• Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz

• Effektförbrukning: 0,3 W

• Detekteringsområde: 360 °

• Räckvidd (PIR): upp till 12 m i diameter från en höjd på 3 m

• Omgivningstemperatur: -25 – 50 °C

• Montering: infälld montering

• Håldiameter: 76 mm

• Monteringshöjd: 2 – 3,5 m

• Anslutningsklämmor: Alla anslutningsterminaler kan innehålla upp till 2,5 mm² tråd.

• Färg: white (RAL 9010)

• Mått: 120 x 120 x 66,4 mm

• Maximal räckvidd för Bluetooth®: 25 m

• Maximal radiofrekvenseffekt: -5 dBm

• Minsta avstånd mellan Bluetooth®-enheter: 1,2 m

• Sensorinställningar: Appen Niko detector tool samt tvåvägs Bluetooth®-kommunikation

• Kapslingsklass: IP20

• Märkning: CE