# 350602221

Type nr:

350-602221

Namn:

Närvarosensor 360°, 230 V, 12 m, master, 2 kanaler, för ytmontering

Beskrivning:

Den här platta och diskreta närvarosensorn är en mastersensor med 2 kanaler för automatisk belysningskontroll. Den är designad för ytmontering och har en IP54-kapslingsklass. Sensorns inställningar kan ändras med Nikos Sensor Tool-app och dubbelriktad Bluetooth®-kommunikation mellan en smartphone eller en läsplatta och sensorn.

Specifikationsbeskrivning:

Närvarosensor 360°, 230 V, 12 m, master, 2 kanaler, för ytmontering.

• Ytmontering

• Snabb kabelmontering med lätt åtkomliga skruvfria instickskontakter

• Användarvänlig app för installation och konfiguration (iOS/Android)

• Dubbelriktad Bluetooth®-kommunikation gör det enkelt att ändra inställningarna och ger realtidsinformation i appen

• Förkonfigurerade funktioner: justerbar PIR-känslighet (4 nivåer), händelselogg håller reda på de senaste ändringarna

• Varje kanal kan ställas in individuellt

• Detekteringsområdet kan utökas med upp till 10 slavsensorer

• Trådlös kommunikation mellan master- och slavsensorer är möjlig

• Robust potentialfritt relä

• Automatisk belysningsstyrning kan åsidosättas med en 230 V-tryckknapp, en för varje kanal , olika alternativ är tillgängliga

• Inställningar och konfiguration kan låsas med en PIN-kod

• Molnlösning för att säkerhetskopiera och byta ut konfigurationsfiler

• IP54-kapslingsklass

Tekniska data

• Sensorteknik: PIR

• Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz

• Effektförbrukning: 0,4 W

• Antal kanaler: 2 kanaler

• Ljusstyrkeintervall: 20 lux – 2000 lux, ∞

• Frånkopplingsfördröjning: pulse, 15 s – 2 h, ∞

• Detekteringsområde: 360 °

• Räckvidd (PIR): upp till 12 m i diameter från en höjd på 3 m

• Omgivningstemperatur: -25 – 50 °C

• Montering: utanpåliggande

• Monteringshöjd: 2 – 3,5 m

• Reläkontakt 1: NO (max. µ10 A), potentialfri

• Anslutningsklämmor: Alla anslutningsterminaler kan innehålla upp till 2,5 mm² tråd.

• Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor (cosφ=1): 2300 W

• Maximal belastning lysrör (cosφ ≥ 0,5): 1200 VA

• Maximal belastning lysrör (cosφ ≥ 0,9): 1200 VA

• Maximal belastning lågspänningshalogenlampor: 300 W

• Maximal belastning lågenergilampor (CFLi): 350 W

• Maximal belastning LED-lampor 230 V: 350 W

• Maxbelastning LED-drivdon: 500 VA

• Maximal belastning elektronisk transformator: 500 VA

• Maximal inkopplingsström: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs

• Färg: white (RAL 9010)

• Mått: 100 x 100 x 50 mm

• Maximal räckvidd för Bluetooth®: 25 m

• Maximal radiofrekvenseffekt: -5 dBm

• Minsta avstånd mellan Bluetooth®-enheter: 1,2 m

• Sensorinställningar: Appen Niko detector tool samt tvåvägs Bluetooth®-kommunikation

• Kapslingsklass: IP54

• Skyddsklass: Klass II-enhet

• Märkning: CE