# **Specificatieteksten / Lastenboek**

**Referentie:**

350-700021

**Productnaam:**

Aanwezigheidsmelder, 360°, 230 V, 28 m, slave, voor inbouwdoos

**Omschrijving:**

Deze aanwezigheidsmelder is een slave die het detectiebereik van een 230V-master vergroot. De melder is speciaal ontworpen voor montage in een standaard Europese inbouwdoos. De instellingen van de melder kunnen gewijzigd worden met behulp van de Niko Detector Tool app en 2-wegs Bluetooth® communicatie tussen een smartphone of tablet en de melder.

**Lastenboektekst:**

Aanwezigheidsmelder, 360°, 230 V, 28 m, slave, voor inbouwdoos. IP20

• Makkelijk te monteren in een standaard Europese inbouwdoos

• Snelle bekabeling met schroefloze en makkelijk bereikbare insteekklemmen

• Gebruiksvriendelijke app voor instellingen (iOS/Android)

• 2-wegs Bluetooth® communicatie maakt snelle wijziging van de instellingen mogelijk en geeft live feedback in de app

• Met drie PIR-sensoren die elk 120° dekken

• Voorgeprogrammeerde functies: instelbare PIR-gevoeligheid (4 niveaus) in 3 x 120°, één of meer PIR-sensoren kunnen uitgeschakeld worden, logfunctie houdt recente veranderingen bij

Technische gegevens

• Technologie detector: PIR

• Voedingsspanning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz

• Maximaal stroomverbruik: 0,3 W

• Detectiehoek: 360 °

• Detectiebereik (PIR): maximaal 28 m diameter vanop een hoogte van 3 m

• Omgevingstemperatuur: -25 – 50 °C

• Montage: inbouwdoos

• Montagehoogte: 2 – 3,5 m

• Draadcapaciteit: Alle aansluitklemmen kunnen tot 2,5 mm² draad bevatten.

• Kleur: white (RAL 9010)

• Afmetingen (HxBxD): 100 x 100 x 77.2 mm

• Maximumbereik Bluetooth®: 25 m

• Maximaal radiofrequent vermogen: -5 dBm

• Minimumafstand tussen Bluetooth® apparaten: 1,2 m

• Detector instelling: Niko detector tool app en 2-wegs Bluetooth® communicatie

• Beschermingsgraad: IP20

• Markering: CE