# 350651321

Katalógové číslo:

350-651321

Názov:

Detektor prítomnosti, 360°, DALI standard, 12 m, master, na zapustenú montáž

Opis:

Tento plochý a diskrétny detektor prítomnosti predstavuje štandardný master detektor určený na ovládanie osvetlenia prostredníctvom DALI zbernice až v troch zónach denného svetla. Montážny krúžok SnapFit (patent čakajúci na schválenie) zaručí rýchlu a stabilnú montáž do všetkých podhľadov so snímateľnými alebo nesnímateľnými obkladmi. Osvetlenie zón sa nastavuje počas uvádzania do prevádzky pomocou aplikácie Niko Detector Tool a 2-cestnej Bluetooth® komunikácie medzi smartfónom alebo tabletom a detektorom.

Špecifikácia:

Detektor prítomnosti, 360°, DALI standard, 12 m, master, na zapustenú montáž.

• Plochý a diskrétny dizajn

• Svetelný regulátor v 1 – 3 zónach denného svetla

• Montážna svorka SnapFit (patent čakajúci na schválenie) zaručí rýchlu a stabilnú montáž do všetkých podhľadov so snímateľnými alebo nesnímateľnými obkladmi

• Rýchla kabeláž s využitím bezskrutkových a ľahko dostupných zásuvných svoriek

• Bezskrutkové odľahčenie ťahu a bezskrutková inštalácia káblového obalu

• Nastavenia prostredníctvom jednoduchej aplikácie (iOS/Android)

• Dvojcestná Bluetooth komunikácia zaručí rýchle uvedenie do prevádzky a odoslanie spätnej väzby v aplikácii

• Podporuje DALI vysielanie (predvolené) a DALI adresovanie

• Podporuje automatické priradenie k jednej zóne v režime DALI adresovania

• Predkonfigurované funkcie: automatická konfigurácia pri výmene DALI predradníka/DALI prístroja, orientačné osvetlenie, nastaviteľná úroveň zapnutia v čase vypnutia svetelného regulátora, nastaviteľná citlivosť PIR (4 úrovne), nastaviteľná biela so zapojením tretej strany, posledné zmeny sa zaznamenávajú do Protokolu udalostí

• Možnosť prebrať DALI automatické ovládanie cez 230 V tlačidlo

• Vhodný na ovládanie až 64 DALI prístrojov

• Nastavenia a konfiguráciu je možné zamknúť pomocou aplikácie s PIN

• Cloud riešenie na zálohovanie a výmenu konfiguračných súbor

• Vhodný na integráciu BMS

• Kompatibilný s DALI-2

• Technológia detektora: PIR

• Vstupné napätie: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz

• Maximálna spotreba elektrickej energie: 0,4 W

• Maximum current on the DALI bus: 100 mA

• Maximum number of slaves on the DALI bus: 10 Pieces

• Maximálny počet predradníkov na DALI zbernici: 64 pieces

• Počet stmievateľných zón: 3 pieces

• Intenzita svetla: 20 lux – 2000 lux, ∞

• Oneskorenie vypnutia: pulse, 15 s – 2 h, ∞

• Detekčný uhol: 360 °

• Oblasť snímania (PIR): do priemeru 12 m z montážnej výšky 3 m

• Prevádzková teplota: -25 – 50 °C

• Montáž: zápustná montáž

• Priemer vrtáka: 76 mm

• Montážna výška: 2 – 3,5 m

• Farba: white (RAL 9010)

• Rozmery (V x Š x H): 120 x 120 x 66,4 mm

• Maximálny dosah Bluetooth®: 25 m

• Maximálny výkon rádiovej frekvencie: -5 dBm

• Minimum distance between Bluetooth® devices: 1,2 m

• Nastavenia detektora: aplikácia (iOS/Android) a 2-cestná Bluetooth® komunikácia

• Stupeň ochrany: IP20

• Certifikácia: CE